**GeekVape Aegis Mini E-Zigaretten Set**

Das Aegis Mini E-Zigaretten Set beinhaltet den Aegis Mini Akku mit 2200 mAh und den Cerberus Verdampfer mit 5,5ml Tankvolumen. Der Aegis Mini Akku hat eine Kapazität von 2200mAh und kann zwischen 5 Watt und 80 Watt betrieben werden. Sie haben die Wahl zwischen folgende Ausgangsmodi: VW/Power I TC (Ni, Ti, SS) I TCR I VPC I Bypass. Im Verdampfer ist ein Super Mesh X2 Coil mit 0,3 Ohm vorinstalliert, der für direkte Lungenzüge ausgelegt ist. Im Lieferumfang ist noch ein Verdampferkopf mit der gleichen Leistung enthalten. Ihren Cerberus Verdampfer befüllen Sie von oben mit Liquid; via Top-Filling. Über die integrierte Airflow-Controll stellen Sie den Luftwiderstand ein. Neben dem Akku, Clearomizer und Verdampferkopf befinden sich ein Ersatz-Glastank, ein Ersatzteil-Set, ein USB-Kabel und eine Bedienungsanleitung.

Bild

**Lieferumfang**

1x Aegis Mini Akku 2200 mAh

1x Cerberus Clearomizer (1x Super Mesh X2 Coil 0,3 Ohm vorinstalliert)

1x Super Mesh X2 Coil 0,3 Ohm

1x Ersatz-Glastannk

1x Ersatzteil-Set

1x USB-Kabel

1x Bedienungsanleitung

**Aegis Mini 2200mAh**

Ausgabemodi: VW/Power I TC (Ni, Ti, SS) I TCR I VPC I Bypass

Akkukapazität: 2200 mAh

Ausgangsleistung: 5 - 80 Watt

Temperaturbereich: 100 °C - 315 °C

staubgeschützt

IP67 stoß- und sturzgesichert

IP67 wasserfest

OLED Display

Gewindetyp:510

Höhe: 78mm

**Cerberus Clearomizer**

Tankvolumen: 5,5 ml

Höhe (inkl. Mundstück): 42,5 mm

Durchmesser: 27 mm

Gewindetyp: 510

subohm-fähig

Top Filling

Airflow-Control

Bild

**DER GEEKVAPE AEGIS MINI AKKU MIT EINER KAPAZITÄT VON 2.200 MAH**

Mit dem Aegis Mini von Geekvape vapen Sie in fünf verschiedenen Betriebsmodi. Im VW/Power-Modus legen Sie innerhalb einer Range von 5 bis 80 Watt fest, mit welcher Ausgangsleistung Ihr Gerät arbeitet. Der Bypass-Modus ist ein Direktausgabe-Modus, bei welchem die abgegebene Spannung mit dem Ladestand des Akkus korreliert. Der VPC-Modus ermöglicht es Ihnen, nach individuell erstellten Leistungskurven zu dampfen. Temperaturgesteuert betreiben Sie Ihren Geekvape Aegis Mini in den Modi TC/TCR. Innerhalb eines Temperaturspektrums von 100 bis 315 °C bestimmen Sie, bis zu welcher Temperatur die Wicklung des Verdampferkopfes maximal erhitzt wird. Unterstützt werden Wicklungen aus Nickel, Titan und Edelstahl. Der TCR-Modus bietet Ihnen darüber hinaus die Option, den Temperaturkoeffizienten des Widerstandes für weitere Wicklungen zu spezifizieren.

**DER CERBERUS CLEAROMIZER VON GEEKVAPE MIT EINEM TANKVOLUMEN** **VON 5,5 ML**

Bei einem Durchmesser von 27 Millimetern und einer Höhe von 42,5 Millimetern weist der Geekvape Cerberus Clearomizer ein Tankvolumen von 5,5 Millilitern auf. Der zum Lieferumfang gehörende Ersatz-Glastank gibt Ihnen die Möglichkeit, das Tankvolumen auf 4 Milliliter zu reduzieren. Dank seines integrierten Top Filling-Systems füllen Sie beim Cerberus frisches Liquid bequem direkt von oben nach, ohne den Clearomizer vom Akku zu trennen. Mittels der regelbaren Airflow Control passen Sie den Zugwiderstand Ihrer E-Zigarette entsprechend Ihrer persönlichen Vorlieben an. Sie lässt sich über einen in der Verdampferbasis verbauten Ring stufenlos steuern.

**ZWEI PASSENDE SUBOHM HEADS MIT 0,3 OHM INKLUSIVE**

Mit Ihrem Set erhalten Sie zwei passende Super Mesh X2 Heads von Geekvape. Einer der Verdampferköpfe ist für Sie bereits vorinstalliert. Mit einem Widerstandswert von 0,3 Ohm sind die Heads für das Dampfen mit direkten Lungenzügen optimiert. Sie können in einem Leistungsbereich zwischen 30 und 45 Watt eingesetzt werden.

Bild